施工合同
发包方（甲方）：五大连池市新发镇永和村集体经济组织
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》的规定，为明确甲乙双方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下五大连池市新发镇永和村集体经济组织六屯道路及边沟维修工程采购项目事宜协商一致，订立本合同。

一、工程名称：五大连池市新发镇永和村集体经济组织田间路维修工程采购项目

二、工程地点：五大连池市新发镇永和村
三、工程总价：人民币小写：      元（大写：           ）
四、服务采购需求：  

1、路床整形

（1）道路整体机械场地平整（2）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范。32440㎡，计划资金34386.40元。

2、挖淤泥、流砂

（1）道路两侧边沟清淤（2）挖掘深度:详见设计图纸（3）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范，1467.4m³，计划资金15950.64元。

3、余方弃置

（1）弃料品种:道路两侧边沟淤泥（2）运输距离:自行考虑（3）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范，1467.4m³，计划资金32620.30元。

4、挖沟槽土方

（1）道路局部下挖（2）挖土深度:详见设计图纸（3）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范，532㎡，计划资金2856.84元。

5、余方弃置

（1）弃料品种：道路局部下挖（2）运输距离：自行考虑

（3）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范，532m³，计划资金9171.68元。

6、山皮石

（1）石料规格:山皮石（2）厚度:260mm（3）含路床碾压检验（4）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范，1040㎡，计划资金25043.20元。

7、砂层

（1）石料规格:铺设砂层（2）厚度:50mm厚砂层（3）含路床碾压检验（4）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件,材料及施工标准严格执行国家规范，1520㎡，计划资金23484.00元。

8、措施项目：8307.4元。

9、税金：13663.84元。

10、图纸及材料采购清单所包含的全部内容。

11、本项目所有原材料采购需经甲方人员验收合格方可投入施工。

五、工期：      年    月   日至     年    月   日。
六、付款方式：工程竣工结算完成验收合格后，支付金额的97%，余下3%为质保金，质保期满（质保期1年）后支付。（施工方需提供等额增值税普通发票）

七、乙方的权利义务

（1）、密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求，服从承租方施工人员的施工安排。

    （2）、操作人员的工资及设备维修费用、配件费用由乙方自行承担。

（3）、因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时，乙方应当自接到甲方通知时到达现场维修。

八、违约责任

因质量问题返工导致逾期的，责任由乙方承担。任何一方擅自解除合同的，需向对方支付合同总价款 5% 的违约金。

九、未尽事宜，甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，可向承租方所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：  

签订日期：     年    月   日

